Совмещение цветов
Смирнов Д.С. (Xerox)
Аппарат не может автоматически настроить совмещение цветов после инициализации NVM. Проверить наличие тонеров в картриджах (даже если на UI 5% и выше).	
 
4	Усовец ?
18:32 27.03.2013
 
	Искажение цветов при использовании DADF
# 1085112
Установить последнюю версию FW.
Проверить значения ячеек:
715-097 = 104
715-098 = 105
715-099 = 106
Если значения этих ячеек невозможно привести к указанным заменить NVM сканера