Weight and Size

| Print out this category

Weight and Size

Product name | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (kg)
imageRUNNER ADVANCE 4051 / 4045/ 4035/ 4025 (with the DADF) | 565 | 708 | 902 | 77.9
Paper Deck Unit-B2 | 372 | 603 | 473 | 37
Staple Finisher-G1 | 648 | 646 | 1097 | 46
Booklet Finisher-G1 | 766 | 646 | 1097 | 75
External 2 Hole Puncher-B2 | 107 | 623 | 908 | 7.2
Color Image Reader Unit-E1 | 565 | 540 | 201 | 15.0
ADF-AG1 | 565 | 540 | 140 | 7.9
Inner Finisher-D1 | 697 | 554 | 295 | 12.0
Inner Hole Puncher-A1 | 144 | 531 | 216 | 7.7
Cassette Feeding Unit-AF1 | 565 | 650 | 248 | 27.5
Inner Finisher Additional Tray-A1 | 384 | 450 | 70 | 1.5
Inner 2Way Tray-H1 | 427 | 407 | 76 | 0.57